采购设备清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格、技术参数、性能要求及服务要求** | **数量** | **计量单位** |
| 1 | 双头应急灯 | 光源类型：LED双头设计额定电压：220V交流电应急时间：90分钟安装方式：壁挂式 | 179 | 盏 |
| 2 | 疏散指示牌 | 国标，供电电压：220V；灯具的光源亮度应保持在1000流明以上，确保指示灯在各种光照条件下都能清晰可见。 | 131 | 盏 |
| 3 | 安全出口标志牌 | 国标，供电电压：220V；灯具的光源亮度应保持在1000流明以上，确保指示灯在各种光照条件下都能清晰可见。 | 4 | 盏 |