福建幼儿师范高等专科学校三校区消防器材采购项目报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **器材名称** | **规格** | **参数要求** | **数量** | **备注** |
| 1 | 干粉灭火器药剂 | MFZ/ABC4 | ABC干粉灭火器，药剂为磷酸铵盐，药剂含量必需符合国家标准 | 600 | 含药剂更换服务 |
| 2 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | ABC干粉灭火器(国标)，药剂为磷酸铵盐，药剂含量必需符合国家标准,含喷管、压力表 | 100 |  |
| 3 | 二氧化碳  灭火器 | MT/2 | 二氧化碳气体充装量要达到2KG,使用温度-10℃—+55℃,水压测试2505MPa，执行标准GB4351.1-2005、GB4351.2-2005 | 50 |  |
| 4 | 灭火器箱 | 4\*2 | 铁皮厚度要达到0.8MM及以上，符合GA 139—2009《灭火器箱》的规定 | 100 |  |
| 5 | 应急灯 |  | 符合GB17945-2010标准，电源电压：AC220V充电时间≤24H;应急时间≥90min | 50 |  |
| 6 | 安全出口标志 |  | 符合GB17945-2010标准;交流电源:AC220V、50HZ;应急转换时间0.5秒;充电时间≤24H;应急时间≥90min | 50 |  |
| 7 | 水带 | 长度20M  口径：65MM | 8-65-20，衬里材料PVC，含接扣，符合GB 6246-2011消防水带标准 | 20 |  |
| 8 | 水带 | 长度20M  口径：50MM | 8-50-20，衬里材料PVC，含接扣，符合GB 6246-2011消防水带标准 | 20 |  |
| 9 | 水枪 | 口径：65MM | 符合GB8181-2005《消防水枪》标准 | 20 |  |
| 10 | 水枪 | 口径：50MM | 符合GB8181-2005《消防水枪》标准 | 20 |  |
| **项目合计费用：**  **最高限价（42000元）** | | | |  | |

注：报价内容不能漏项、不能涂改，否则做无效报价处理。