**福建幼高专附属第二幼儿园遮阳伞项目清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 品名 | 材质说明/尺寸 | 图片 | 数量 |
| 遮阳伞 | 伞骨 | 1. 主要材质： 6063-T5，3.0-9.0mm厚度的加厚航空铝材，烤白漆
2. 立杆：105\*105\*3.0-9.0mm加厚航空铝材，烤白漆
3. 伞骨：长骨:20\*40\*2mm,短骨:30\*20\*2mm，

滑骨:40\*30\*3mm双伞骨加厚航空铝材，烤白漆设计1. 伞总量：约124KG
2. 传动：内螺旋丝杆传动顶升技术；
3. 尺寸：直径7m
 | 17452919628581745291981544 | 1套 |
| 伞面 | 1. 布料：晴晴布料(百分百室外布料)
2. 成份：100%Polyester
3. 克重：250gsm （±5克）
4. 磨损：＞20000
5. 日光牢度：＞Class3.0@1000hrs
6. 泼水度：90%
7. 紫外线保护系数：大于500hr
8. 工艺：泼水防污处理
 | 0d20167fdcadad8e82d995e7fa880bc |
| 基础 | 1、预埋大铁板：尺寸：600mm\*600mm\*厚10mm，（±2厘米），烤白漆，焊接连接插销空；2、钢筋笼：直径14mm国标螺纹钢，直径8mm国标螺纹钢，14mm螺杆，焊接制作成预埋钢筋笼；3、基础尺寸大于等于：宽650mm\*长650mm\*深600mm；4、浇筑：混凝土浇筑。 | 7f4863a1fb75bbfcd14dd8a4fbadf32 |
| **注：****1、本次遮阳伞最高限价17000.00元；****2、遮阳伞主体伞架质保三年，伞面质保两年；****3、本报价如涉及到专利侵权行为，由报价方自行负责。** |