采购清单及相关参数要求

一、防滑涂料及施工服务

1.施工区域地面基础处理（如打磨、清洁、修补等）。

2.防滑涂料涂刷施工及固化养护，喷涂至少一次。

3.所供货品镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)等各项测试结果需符合限值要求。（**提交报名材料时，需提供第三方机构检测报告，并加盖供应商鲜章进行佐证，原件备查。无法提供按无效报名处理。**）

4.**湿法摩擦系数平均值不得低于0.86。**（**提交报名材料时，需提供第三方机构检测报告，并加盖供应商鲜章进行佐证，原件备查。无法提供按无效报名处理。**）

5.施工面积：约100平方米（以实际施工面积为准）。

二、其他要求

1.接到学校施工通知后，1个日历天内完成施工。

2.安装过程中服务商需自备涂料及所有施工工具，保持现场及周边卫生干净、整洁，不损坏室内外装修。

3.施工产生的废料、垃圾由服务商自行清运、处理。

4.服务商需做好现场施工人员的安全教育，采取必要的安全措施，文明施工。施工过程中发生的一切安全及工伤事故由服务商自行承担。