**校门口宣传栏采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 性能参数 |
| 1 | 宣传栏 | 1 | 件 | 1、主材规格：含宣传栏主体及雨遮部分，材料防雨防锈防风，中间版面5-5方管边框，激光切割，焊接造型，不应出现变形、分层、鼓泡、碎裂现象，整体主材使用镀锌板焊接造型。2、框架构造：采用10cm\*10cm正标镀锌板足1.0焊接成型，以保证支架的稳固性，雨遮部分厚度为50cm\*10cm正标镀锌板足1.0焊接造型与主框架相连。整体线条美观大方、过渡自然，边缘采用弧度设计。3、油漆工艺：采用优质环保漆，整体喷红色光面汽车漆（4遍）+护色漆（1遍），保证产品光泽、平整、清晰。4、五金件：采用优质三合一连接件、螺栓、螺帽等，地下部分预埋总长50cm，、底部立柱加固。5、尺寸：整体尺寸10米\*3米，版面尺寸为400\*225cm，单面造型宣传栏。6、本次采购费用应包含一次主题宣传栏内容设计、制作及安装费。7、其他：报价时须另附效果示意图，范例： |