|  |
| --- |
| **户外广播设备采购清单** |
| **序号** | **名 称** | **规 格** | **数量** | **单位** | **备 注** |
| 1 | 室外防水音柱 | 1.低音喇叭:≥6.5寸；2.高音喇叭:≥1寸号角高音3.额定功率 : ≥80W4.外观材料:全铝合金 | 3 | 只 |  |
| 2 | 合并式定压功放 | 1.采用国际级先进高效功率放大电路，具有高效节能、低失真、功率大、噪声小、负载强2.设有先进短路、过热、过载保护功能。3.电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，4.输出额定功率：≥650W | 1 | 台 |  |
| 3 | 音量控制器 | 1.额定功率 ：≥120W 2.输入电压：100V  | 1 | 只 |  |
| 4 | 话筒天线放大器 | 1.天线分配器主机可支援最多8个-10个天线通道端口2.天线主机頻率响应450～970MHZ）（3.天线翼叶子防风防水设计 | 1 | 套 | 　 |
| 5 | 前级话筒 | 1. 内置 UHF，一拖二手持话筒
2. 支持无线蓝牙， USB 播放高清无损

3、带高效 DSP 数字混响芯片 | 1 | 套 |  |
| 6 | 手持无线话筒 | 专业的无线真分集系统，采用四天线真分集接收，具有手持腰包一键转换功能，一拖二接收能应付四个发射频率范围：610-670MHZ | 1 | 套 | 　 |
| 7 | DSP有源专业音箱 | 规格：有源12英寸二分频数字D类功放、带DSP支持蓝牙5.0音频串流，可同时连接两台设备  | 2 | 只 | 　 |
| 8 | 广播台式话筒 | 规格：电容式方管咪指向性：超心型指向供电电压：直流3V、 幻象48V | 2 | 只 | 　 |
| 9 | 小广播室功放 | 1、内置 UHF，一拖二手持话筒2、支持无线蓝牙， USB 播放高清无损3、额定功率：≥600 | 1 | 台 | 　 |
| 10 | 线材及配件 | 　音箱支架，音响及广播线材 | 1 | 项 | 　 |