福建幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园应急疏散警报系统报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 报警电脑主机 | 宝德 | Powerleader PT620K | 宝德/Powerleader PT620K 飞腾 2000/23.8/独立显卡/2G/256GB/无/麒麟/8GB/台式计算机 | 台 | 1 |
| 2 | 网络总线报价主机 | 豪恩 | LHB9000Pro | 系统自带网络接口,可通过局域网或广域网与接警软件实现管理接警功能，总线与系统连接，最远距离可大1000M. | 台 | 1 |
| 3 | 主控键盘 | 豪恩 | DK902Pro | 1、具有分区功能，单防区布防撤防功能2、通信距离1000米 | 台 | 1 |
| 4 | 网络带八路输出模块 | 豪恩 | LHB9000-Z8Pro | 网络八防区模块，需单独外接供电；主机可接入224个，地址32-255，可拓展1792个防区； | 台 | 5 |
| 5 | 紧急按钮 | 豪恩 | HO-01BPro（ 深空灰 | 工作电流：≤500MA工作电压：≤DC24V输出方式：常开/常闭工作温度：≤95%RH外壳材料：ABS 86盒安装1）尺寸：86\*86\*28.5mm2）带钥匙复位功能 | 个 | 11 |
| 6 | IP网络中控软件 | 卡奇 | KCP-8000A | 软件包含功能：网络音频传输，音频文件播放，音频采播，终端间双向对讲，一键求助，一键呼叫，点播，巡更，消防报警联动等功能。 | 套 | 1 |
| 7 | IP网络中控机 | 卡奇 | KCP-8000 | 负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。 | 台 | 1 |
| 8 | IP网络寻呼话筒(7寸电容屏) | 卡奇 | KCP-8010 | 支TCP/IP,UDP,IGMP,兼容WAN/LAN共享网络。  | 台 | 1 |
| 9 | IP网络消防采集器 | 卡奇 | KCP-8003 | 1、标准RJ45网络接口，支持跨网段、跨路由器2、支持32路报警信号输入3、提供32路报警提示灯4、与服务器相连、可级联，最多支持256报警输入 | 台 | 1 |
| 10 | 壁挂音响 | 卡奇 | 117 | 1. 方形外观设计；2、6.5寸低音，最大功率：5/10W ，

3、频率响应: 110-13000Hz 灵敏度: 98dB | 台 | 9 |
| 11 | 音柱音响 | 卡奇 | 630 |  1.额定功率：30W，最大功率：60W；2.输入电压：70V/100V ；3.灵敏度(1m,1W)：92dB；4.最大声压级(1m)：110dB；5.频响：80-16,000Hz；  | 只 | 7 |
| 12 | IP网络功放 | 卡奇 | KCP-8180 | 1. 支持2路本地音频输入、2路MIC输入；还配置了2路本地音频、1路网络音频、2路MIC音频和高低音可调旋钮；
2. 音频输出方式：电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω；

3、输出功率180W，输出频响范围为60~18KHz。  | 台 | 1 |
| 13 | IP网络功放 | 卡奇 | KCP-8120 | 1. 支持2路本地音频输入、2路MIC输入；还配置了2路本地音频、1路网络音频、2路MIC音频和高低音可调旋钮；
2. 音频输出方式：电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω；

3、输出功率120W，输出频响范围为60~18KHz。  | 台 | 3 |
| 14 | 安防摄像机 | 海康威视 | DS-IPC-B12HV2-IA | 200万 红外夜视1/3 CMOS ICR日夜型筒形网络摄像机，红外30米 | 台 | 3 |
| 15 | 配电箱 | 国产 | (POE) | 室内防水 | 个 | 5 |
| 16 | 电源 | 电源 | 小耳朵 | 220V转12V | 个 | 5 |
| 17 | 网线 | 海康威视 | 6类 | 6类 | 米 | 450 |
| 18 | 电源线 | 大科电信 | RVV 2\*1.0 | RVV 2\*1.0 | 米 | 1100 |
| 19 | 机柜 | 国产 | 12U | - | 个 | 3 |
| 20 | PVC管 | 国产 | DN20 | DN20 | 米 | 650 |
| 21 | 辅材 | 含排插、水晶头、功放跳线及配套接头、底盒等 | 项 | 1 |
| **报价金额（元）** |  |