采购清单及相关参数要求
1.总计采购洗衣池数量：82个。
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK5]2.旧洗衣池部分：对原有旧洗衣池（大理石材质）进行拆除，清理瓷砖墙面附着胶体及残留物，墙地瓷砖面霉菌、水渍、污痕清理，拆除的旧洗衣池及产生的垃圾清理、外运，不得随意堆积在校内区域，根据要求放置至指定地点。
3.新洗衣池部分：（款式如下图）
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK8]（1）按每个宿舍2个进行安装，单个洗衣池规格为70×57×80cm。
（2）主体采用A级石英石材质，一体式盆体亮光工艺制作，需达到防水防晒防潮，不发霉变色要求，水池深度不低于2300MM。
（3）产品需在近3年内经过中国计量认证，ILAC-MRA，中国合格评定国家认可委员会检测合格，达到（GB 24977-2010） （GB 8624-2012）（QB/T 4341-2012）（GB/T 24128-2018）合格标准。台盆台面外观平整光滑，无明显裂纹划痕等缺陷，图案清晰，色泽均匀，未明显色斑，变色，气孔等问题。
（3）所有配件（包括但不限于进水、下水管，下水器，弯头等）由服务商统一提供并安装，确保洗衣池正常使用。
（）水龙头应采用304不锈钢水龙头，进水软管应为防爆管。
（4）5个日历天内完成全部安装，并确保安全稳固。
（5）安装过程中产生的垃圾清理、外运，不得随意堆积在校内区域，根据要求放置至指定地点。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]（6）撤场时确保安装区域及整体宿舍整洁，做好撤场卫生清理工作。
[bookmark: _GoBack]注：签订合同前，需提供第三方机构检测报告，并加盖供应商鲜章进行佐证，原件备查。
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