项目技术参数要求
供应商需提供全套智慧消防演练专用设备及配套服务，所有设备参数、性能、材质、安全标准需满足以下全部要求，带★条款为硬性指标，投标产品必须完全满足，不允许负偏离。

	序号
	项目类别
	主要技术参数（或服务要求）
	数量
	单位

	1
	便携式智能仿真灭火演练设备
	一、整体参数配置
1、单套设备包含：1台智能仿真火焰仪、2具仿真灭火器、2个专用充电器，整套设备配套齐全，可独立完成模拟灭火实训教学。
2、设备用电标准、安全防护等级完全符合中国民用电气安全标准，适配校园场地用电环境。
★3、所提供服务的智能仿真灭火演练设备，产品有害物质限值、电气安全性能满足国内现行相关国家标准，可提供第三方检测报告佐证。

二、仿真灭火器核心参数
★1、采用声光电仿真模拟技术，外观尺寸、整体重量、握持手感、喷射声效与真实干粉灭火器完全一致，1:1还原真实灭火器灭火全过程，实训仿真度高。
2、采用可充电锂电池供电，具备电量检测功能，电量不足、充满状态均有指示灯提示，静置无操作自动进入休眠模式，节能环保、续航持久。
3、设备顶端自带手动/自动教学模式切换按键，操作便捷，适配批量教学、单人实训不同场景。
4、喷头可喷射绿色LED模拟灭火光束，与仿真火焰仪最佳响应距离为2-3米，贴合真实灭火实操距离标准。
三、仿真火焰仪核心参数
1、采用声光电虚拟仿真技术，无明火、无高温、无污染，高度还原室内初起火灾火焰动态效果，安全适配校园全员实训。
2、具备实时灭火成绩抓取、语音播报功能，可实时播报实训结果，方便教官评估、学生自查实操问题。
3、支持功能选项、操作禁忌、实训结果全程语音播报，教学直观、适配大规模新生普及教学。
4、配备多功能液晶触控显示屏，可实时显示设备参数、实训档位、运行状态，支持人工调控设备。
5、多档位训练难度可调：低档适配新生普及性实训、中档适配校园安全员训练、高档适配消火栓联动实训，扩展性强。
6、设备外壳材质精良、工艺规整、耐磨抗造，适配校园高频次、大批量轮训场景。
	4
	套

	2
	逃生演练专用帐篷
	一、核心功能要求
★1、采用声光电虚拟现实技术+舞台安全无害烟雾，模拟真实火灾漆黑无光、浓烟密闭的火场环境，仿真效果真实，无任何安全隐患、无环境污染。
★2、帐篷内部设置多岔逃生通道、不少于2处高度≤100cm的限高障碍及多处模拟障碍物，高度还原真实火场复杂逃生场景，锻炼学生避险、绕行、低姿逃生能力。
3、设备整体轻量化设计，支持快速搭建、快速收纳、便捷转运，适配校内单日集中实训使用需求。
二、硬件参数要求
1、帐篷材质：加厚耐磨防水阻燃牛津布，阻燃、耐磨、抗撕裂、耐候性强。
2、套内尺寸：≥6m×8m，实训空间宽敞，可同时容纳多批次学生实训。
3、结构设计：不少于2个充气口、2个进线口、8个以上排风口，通风顺畅、烟雾散除速度快，保障实训安全。
4、配套鼓风机：功率≥900W、220V标准电压、低噪音运行，风力稳定，适配帐篷持续运行。
5、配套烟雾机：功率1500W、AC220V电压，预热时间≤10分钟，烟量输出≥12000Cuft/Min，最大喷射距离≥6m，支持手控+无线遥控双模式。
6、配套应急设备：配备≥8个电子充电式安全出口指示牌，带开关、可充电、插拔便捷。
7、支持院校LOGO定制贴装服务，可定制校园专属实训氛围。
8、含全套设备使用教程、一次现场设备操作培训服务，保障校方后期运维、服务商现场落地教学。
	1
	套

	3
	灭火演练专用帐篷
	一、核心功能要求
1、采用高密度全遮光阻燃牛津布，模拟火灾现场断电无光、密闭火场环境，沉浸式提升学生灭火实战体验感。
2、集成智能灭火实训系统，可联动智能火焰仪、仿真灭火器，搭建标准化仿真火场，精准训练学生初期火灾扑救规范动作与处置流程。
3、轻量化模块化设计，搭建、收纳、搬运便捷，适配校园集中实训、快速布场需求。
二、硬件参数要求
1、帐篷尺寸：长≥4m、宽≥6m，实训空间充足，满足批量轮训需求。
2、整体重量≤70KG，轻便易转运、易搭建，适配校内场地灵活部署。
3、面料特性：全遮光不透光、防水、耐磨、阻燃，符合安全实训标准，适配户外日间实训。
4、通道宽度≥110cm，人员进出顺畅，杜绝拥挤、磕碰风险。
5、配套加厚耐磨防滑底布，稳固防滑，适配大批量学生反复实训。
6、预留专用进风口、进线口，布局合理，保障设备通风、用电安全。
7、配套专用≥900W低噪音鼓风机，220V标准电压，风力稳定、耐高负荷运行。
8、含全套设备操作教程、现场技术培训服务，保障实训设备规范使用、稳定运行。
9、支持院校LOGO定制服务，适配校园标准化实训氛围建设。
	2
	套


