	报价单位全称（盖章）：

	项目名称
	项目内容
	报价（元）

	三校区净水器
滤芯采购
	1.型号及数量：三级滤芯44套、超滤滤芯23个。
2.滤芯需符合《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》和《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）要求，且能与学校现有净水器适配（我校现有净水器为碧涞JN-A-2A60KF、威可利超滤1000L）。
3.三级滤芯由PP炭棒复合滤芯、颗粒活性炭滤芯和阻垢炭棒滤芯组成，规格Φ58*235mm，活性炭滤芯碘值≧1200，经深度酸洗，要求三种滤芯为同一品牌。
4. 超滤滤芯规格Φ97*435mm，中空超滤膜，超滤膜精度0.01微米，净化水可直饮，含手动冲洗功能。
5.本项目需包含滤芯更换、安装，并清洗开水机及内胆等内容。
6.滤芯在安装好后，出水水质应符合GB/T 5750-2006《生活饮用水卫生标准检验办法》。项目合作单位需对出水水质进行检验并承担检验费用。由我校随机指定3处滤芯进行送检，检验方法采用GB/T5750-2006《生活饮用水卫生标准检验办法》，测定内容包括色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬、铝、铅、汞、铁、锰、铜、锌、银、挥发酚类、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳等项目，并提供国家认可的检测报告。不符合检测标准的，学校有权要求更换滤芯，并进行上述检测，直到合格为止。 
7.提供一年的免费质量保证与服务，一年内如果出现非人为质量问题，应予以免费维修或更换。
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