技术参数及服务要求

服务内容：仓山校区东门环境创设设计、制作及安装；设计方案需经学校审核、确认。如未达到要求，须在报名截止日前重新制作设计方案并经学校审核、确认，方可参与报名。
服务要求：
	项目内容
	要求

	文化形象墙方案设计
	依据学校要求设计方案（须于报名时同时提交）

	文化形象墙制作
	整体尺寸约900*400*20cm。
主体采用1.5mm厚镀锌板，折弯成型、激光切割异形造型、氩弧焊接拼装、焊口及板面整体精细打磨；除锈清洁处理，喷涂2道防锈底漆，底漆完全固化后，再喷涂2道户外专用面漆，每道漆充分干燥，漆膜均匀饱满。主龙骨 150*150*1.2mm 镀锌方管，次龙骨 60*40*1.0mm 镀锌方管整体文化墙采用钣金分层结构，制作立体层次厚度，形成错落浮雕视觉效果。文字：15mm 厚 PVC 板材雕刻立体字，按图纸轮廓精雕、修边去毛刺，整体烤漆，做粘接固定在钣金面层。橱窗部分：正面配置5mm 厚安全钢化玻璃；橱窗箱体采用单面液压上翻开启结构，配套液压支撑杆，开合顺畅。底座900*25*120cm膨胀螺丝固定于地面。整体造型沿花圃围墙制作施工。
	


[bookmark: _GoBack]注：本项目实行包工包料包安装，报价须包含主、辅材料费、机械设备费用、人工费、检验校核、劳保、税金、验收费用、保修相关服务及可能漏项漏报的细目等一切费用，实施过程中发生的一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。在合同实施期间，其合同价格不受市场价格及政策性价格的调整而增减，同时各响应人应充分考虑可能出现的其他风险，并在本次的报价中自行考虑。
