采购清单及相关参数要求
一、物品及数量：
学生宿舍单人床床板，104张。
二、新床板基本要求：
材质为杉木实木板
1.床板厚度≥1.6，含水量9~12%，甲醇释放量≤0.035；
2.烘干杉木，无虫蛀，拼接严密，缝隙均匀，做防潮处理；
3.四边打磨光滑无毛刺；
4.单人静态承重≥150kg；
5.有简单防护，边角护角，避免磕碰开裂，存放、运输过程中务必做好防雨防潮；
6.因旧床架、床板此前为多批次采购，更换床板尺寸、床架结构略有不同，需在报名前进行现场勘测，实地测量各张床架实际尺寸和卡槽点，避免无法安装。
三、旧床板拆除清运：
1.拆除全部老旧、破损床板；
2更换的旧床板需全部搬运下楼至指定位置。
四、安装及质量要求：
1. 新床板搬运、安装就位，搬运上楼到指定宿舍，将新床板铺放到铁架床卡槽，检查贴合度，无翘动、无悬空；不合适的需现场微调；

2.验收合格后1年内，出现开裂、脱层、严重变形等非人为因素造成的损坏，12小时内免费上门更换；
3. 签订合同前需提供产品质量检测报告，并加盖供应商鲜章进行佐证，原件备查。
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1.接到学校安装通知后，3个日历天内完成所有安装；
2.安装过程中服务商需自备所有安装工具，同时保持室内卫生、干净，不损坏室内装修，全部安装完成后产生的废料、垃圾由服务商自行清运；
3.服务商需做好现场施工人员的安全教育及必要的安全措施，按操作规程文明施工。安装过程中发生的一切安全及工伤事故由服务商自行承担。

