|  |
| --- |
| 报价单位全称（盖章）： |
| 项目名称 | 项目内容 | 报价（元） |
| 2022年秋季学期开学初空调清洗 | 1.过滤网使用水枪清洗，室内整机必须套上专用空调清洗套，用水枪彻底清洗机身，特别是鱼鳞片部位及风叶部位。清洗完成后使用合格的空调清洗剂进行消毒、去味、除霉、防尘工作。2.空调清洗结束后，需开机检修运行10分钟以上，并判定空调是否运行正常。3.服务商需自备清洗所需所有工具，同时保持室内地板的卫生、干净。4.空调清洗过程中需做好登记工作，清洗服务完成后，由校方人员现场验收、确认，并作为结算凭据。5.服务商需做好现场施工人员的安全教育及必要的安全措施，按操作规程文明施工。清洗过程中发生的一切安全及工伤事故由服务商自行承担。 | 以700台计，单价 元/台 |
| **项目合计费用：****最高限价（19500元）** |  |

福建幼儿师范高等专科学校2022年秋季学期开学初空调清洗服务项目报价单

注：报价内容不能漏项、不能涂改，否则做无效报价处理。